Chuyển SPI 2 từ laser qua photo để có tốc độ cao hơn, chuyển spi4 sang laser

FRAM dùng con FRAM 32mbit (chân giống cũ, đổi lại symbol trên schematic)

Chỗ chân hold và wp tách 2 con điện trở kéo lên riêng